Приложение

к постановлению

администрацииГорода Томска

от 01.07.2024 № 471

Приложение №4

к постановлению

Мэра Города Томска

от 04.09.2007 № 536

Функциональное назначение видов НТО

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Функциональное  назначение  Вид НТО | Постоянный | Сезонный | Мобильный |
| Киоск | ✔ |  |  |
| Павильон | ✔ |  |  |
| Остановочный павильон, совмещенный с НТО | ✔ |  |  |
| Фудтрак | ✔ |  | ✔ |
| Автомагазин | ✔ |  | ✔ |
| Павильон с уличной  товарной выкладкой | ✔ | ✔ |  |
| Торговая палатка |  | ✔ | ✔ |
| Торговая тележка |  | ✔ | ✔ |
| Вендинговый автомат | ✔ |  | ✔ |
| Елочный базар |  | ✔ |  |
| Павильон с парклетом |  | ✔ |  |
| Сезонное кафе |  | ✔ |  |

Предельные параметры видов НТО

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельные  параметры  Вид НТО | Площадь | Высота | Ширина | Длина | Основной материал стен и деталей. | Основной цвет стен | Обязательное дополнительное оборудование |
| Киоск | 6 кв. м | 3,6 м | 3 м | - | Композитная панель, нержавеющая сталь и сталь с порошковой окраской и иные современные отделочные материалы, обработанное дерево с или окраской натуральных оттенков и иные современные отделочные материалы\*\*\*  Остекление до прилавка не менее 1 фасада (50% от площади фасада) \* | RAL 9002 RAL 7024  (RAL 8017  в тип 1) | Камера видеонаблюдения;  функциональная подсветка фасада и/или витрин; оборудование кондиционирования/вентиляции (размещение на крыше); урна; бак ТБО. |
| до 10 кв. м | 3,6 м | 3 м | - |
| Павильон | 10 кв. м | 3,6 м | 3 м | - | Композитная панель, нержавеющая сталь и сталь с порошковой окраской; обработанное дерево с или окраской натуральных оттенков и иные современные отделочные материалы\*\*\*  Остекление не менее 1 фасада (главный фасад не менее 90%, второстепенные фасады не менее 50%)\* | RAL 9002 RAL 7024  (RAL 8017  в тип 1) | Камера видеонаблюдения;  функциональная подсветка фасада и/или витрин; оборудование кондиционирования/вентиляции (размещение на крыше); урна; бак ТБО. |
| до 25 кв. м | 3,6 м | 3 м | - |
| совмещение киоска или павильона с остановочным пунктом | 6 - 10 кв. м + остановочный пункт | 3,6 м | 3 м | - | Композитная панель, нержавеющая сталь и сталь с порошковой окраской; обработанное дерево с или окраской натуральных оттенков и иные современные отделочные материалы\*\*\*  Остекление до прилавка не менее 1 фасада (70% от площади фасада) | RAL 9002 RAL 7024  (RAL 8017  в тип 1) | Камера видеонаблюдения;  функциональная подсветка фасада и/или витрин; оборудование кондиционирования/вентиляции (размещение на крыше); урна; бак ТБО. |
| 10-25 кв. м- + остановочный пункт | 3,6 м | 3 м | - | Композитная панель, нержавеющая сталь и сталь с порошковой окраской; обработанное дерево с или окраской натуральных оттенков и иные современные отделочные материалы\*\*\*  Остекление не менее 1 фасада (главный фасад не менее 90%, второстепенные фасады не менее 50%)  Ограждающие части остановочного павильона выполнены из стекла не более чем с двух сторон. |
| Фудтрак | 15,64 кв. м | до 4 м | 2,3 м | 6,8 м | Автомобильные панели, композитные термопанели и иные современные отделочные материалы\*\*\*  Остекление главного фасада не менее 50 %  Размещение на корпусе объекта фирменной символики не более чем 20% от фасада. | RAL 9002 RAL 7024  (RAL 8017  в тип 1)  либо согласно бренда компании | Функциональная подсветка фасада и/или витрин; оборудование кондиционирования/вентиляции (размещение на поверхности со стороны прицепа/на противоположной стороне от кабины/витрины); урна; бак ТБО. |
| Автомагазин | 15,64 кв. м | до 4 м | 2,3 м | 6,8 м | Автомобильные панели, композитные термопанели и иные современные отделочные материалы\*\*\*  Остекление главного фасада не менее 50 %  Размещение на корпусе объекта фирменной символики не более чем 20% от фасада. |
| Павильон с уличной товарной выкладкой | павильон до 25 кв. м; выкладка до 5 кв. м. | павильон 3,6 м.; выкладка 1,5 м | павильон 3 м.; выкладка 1,0 м | Выкладка не более длины НТО | Композитная панель, нержавеющая сталь и сталь с порошковой окраской; обработанное дерево с или окраской натуральных оттенков.\*\*\*  Остекление не менее 1 фасада (главный фасад не менее 90%, второстепенные фасады не менее 50%)\*  Конструкция выкладки в виде металлического или деревянного каркаса с порошковой покраской или окраской по дереву в натуральные оттенки без формирования стеклянных витрин. | RAL 9002 RAL 7024  (RAL 8017  в тип 1)  Выкладка в цвет  фасада  НТО | Камера видеонаблюдения;  функциональная подсветка фасада и/или витрин; оборудование кондиционирования/вентиляции (размещение на крыше); урна; бак ТБО. |
| Торговая палатка | до 5 кв. м. | 3 м | 2,5 м | 2 м | Фанера влагостойкая; Доска строганная обрезная; Деревянный брусок.  обработанное дерево с или окраской натуральных оттенков  \*  \*\*\* | RAL 9002 RAL 7024  (RAL 8017  в тип 1)  Покрытие древесины защитными лаками натурального цвета | Урна. |
| Торговая тележка  (лоток) | до 2 кв. м | 2,7 м | 1 м | до 2,0 м | Композитная панель,  Нержавеющая сталь и сталь с порошковой окраской; обработанное дерево с или окраской натуральных оттенков.  Остекление по необходимости, допускается применения формы «бабочки» (трансформации ставней в навес) | RAL 9002 RAL 7024  (RAL 8017  в тип 1)  Покрытие древесины защитными лаками натурального цвета | Урна. |
| Вендинговый автомат | до 2,5 кв. м | до 2 м | до 1м | до 2,5 м | Композитная панель,  Нержавеющая сталь и сталь с порошковой окраской; обработанное дерево с или окраской натуральных оттенков и иные современные отделочные материалы\*\*\*  Остекление по необходимости \* | RAL 9002 RAL 7024  (RAL 8017  в тип 1)  Либо согласно бренда компании | Камера видеонаблюдения;  функциональная подсветка; урна/бак ТБО. |
| Елочный базар | - | высота 1,5 м (ограждение) | - | - | Ограждение временное деревянное реечное, размещение информационной конструкции над входом на высоте не менее 2,1 м от уровня земли (нижний край) высота информационной конструкции не более 0,6 м, допускается размещение плакатах на ограждениях в утвержденной концепции праздничного оформления города к Новому году. | Покрытие древесины защитными лаками натурального цвета | Функциональная подсветка; прилавок; урна; бак ТБО; система упаковки деревьев. |
| Павильон c парклетом | павильон до 25 кв. м; параклет зависит от конфигурации территории. | высота павильона 3,6 м;  высота ограждения параклета 1,5 м | павильон 3 м.; параклет зависит от конфигурации территории. | -  параклет зависит от конфигурации территории. | Композитная панель, нержавеющая сталь и сталь с порошковой окраской; обработанное дерево с или окраской натуральных оттенков\*\*\*  Остекление не менее 1 фасада (главный фасад не менее 90%, второстепенные фасады не менее 50%)\*  Парклет \*\*\* - бетон, натуральный и искусственный камень, натуральная и искусственная террасная доска и планкен и иные современные отделочные материалы \* | RAL 9002 RAL 7024  (RAL 8017  в тип 1)  парклет в цвет фасада НТО, натуральные оттенки дерева | Камера видеонаблюдения;  функциональная подсветка фасада и/или витрин; оборудование кондиционирования/вентиляции (размещение на крыше); урна; бак ТБО. |
| Сезонное кафе | до 120,0 | высота 1,5 м (ограждение) | до 12,0 м | до 20 м | Любой материал оборудования мебели (временная), натуральная и искусственная террасная доска и планкен; любой материал ограждений кроме бетонных блоков и иные современные отделочные материалы\* \*\*\* | В цвет фасада НТО или объекта капитального строительства | Функциональная подсветка; урна/бак ТБО. |

\* В случае группировки НТО (киоски, павильоны, палатки, вендинговые автоматы, парклеты, сезонные кафе) объекты должны иметь единый внешний вид, цветовое решение выбирается в зависимости от окружающей застройки.

\*\* Размещение урн и баков ТБО из расчета на 1 объект: урна 1 шт. объемом не менее 30 л, но не более двух (по потребности); бак ТБО 1 шт. на 75 л - 120 л, но не более двух (по потребности).

\*\*\* запрещено использовать в отделке линеарный сайдинг, металлический кассетный сайдинг, профилированный оцинкованный лист, оцинкованную сталь без полимерного покрытия.